Rapport 4ème semaine : BERIHUETE Alianna

Au début de la séance j’ai arrangé un petit détail du robot qui faisait que l pince était bancale (une des vis était trop grande).Ensuite nous nous sommes concentrées sur le logiciel Processing. Après avoir installé la librairie OpenCV de plusieurs manières (par le biais d’internet, directement sur l’application, à l’aide du terminal) on n’arrivait pas à compiler le code sur processing. En consultant la documentation de la librairie OpenCV, nous avons remarqué que les méthodes avaient parfois changé au cours des dernières années ou étaient utilisées différemment. Par exemple rien que pour importer la librairie la syntaxe est différente. Mais même avec un autre code correct, j’ai des erreurs provenant de java sur mon ordinateur.